Zał. 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podzespołu | Typ podzespołu |
| 1. | Punkt dostępowy | * Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej * Kontrola dostępu * Filtrowanie adresów MAC * Izolacja klientów sieci bezprzewodowej * Mapowanie SSID do VLAN * Wykrywanie nieautoryzowanych AP * Obsługa 802.1X * Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK * Multi-SSID * Wyłączanie sieci bezprzewodowej * Automatyczny wybór kanału * Kontrola mocy transmisji * QoS (WMM) * Kontrola przepustowości * Równoważenie pasma * Harmonogram sieci bezprzewodowe * Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta * Pasywne PoE 24V * Zawartość zestawu: adapter do pasywnego PoE , kabel zasilający , zestaw montażowy, instrukcja instalacji * Pozostałe parametry Certyfikaty:  CE, FCC, RoHS Prędkość transmisji 11n: Do 300Mbps(dynamiczna) 11g: Do 54Mbps(dynamiczna) 11b: Do 11Mbps(dynamiczna) * Zysk anteny 4 dBi * Wymagania sprzętowe Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP * Standardy 802.11b , 802.11g , 802.11n * Pasmo 2,4 GHz * Antena Wewnętrzna * Architektura sieci FastEthernet * Gwarancja min. 36 miesięcy |
| Nazwa producenta sprzętu oraz dokładny oferowany model | |  |
| CENA BRUTTO za 4 sztuki  ( słownie: ) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podzespołu | Typ podzespołu |
| 2. | Dysk SSD | * typ dysku - SSD * Typ napędu - Wewnętrzny * Pojemność dysku min 480 GB * Prędkość odczytu 500 MB/s * Prędkość zapisu 450 MB/s * Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s * Format szerokości 2,5'' * Gwarancja min. 36 miesięcy |
| Nazwa producenta sprzętu oraz dokładny oferowany model | |  |
| CENA BRUTTO za 6 sztuk  ( słownie: ) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podzespołu | Typ podzespołu |
| 3. | Akcesoria | * Myszki przewodowe – 2 szt.   Sensor Optyczny  Rozdzielczość 800 dpi  Liczba przycisków 3  Rolka przewijania 1  Interfejs USB  Długość przewodu 1,8 m  Kolor Czarny   * Myszka bezprzewodowa – 1 szt   Rozdzielczość 1000 dpi  Liczba przycisków 3  Rolka przewijania 1  Interfejs 2,4 GHz, USB  Zasięg pracy do 10 m  Zasilanie Bateria AA x1  Dołączone akcesoria 1x bateria AA   * Kabel HDMI – 1 szt   Długość 15 metrów  Złącze 1HDMI męskie  Złącze 2 HDMI męskie   * Filtr Prywatyzujący – 2 szt   Przekątna ekranu 24"  Filtr światła niebieskiego  Ochrona informacji przed spojrzeniami osób trzecich  Ochrona przed kurzem i brudem  Ochrona przed zarysowaniem  Powłoka antyrefleksyjna   * Sprężone powietrze 600ml – 4 szt * Przełącznik 5x Złącza RJ-45 100/1000 Mbps – 1 szt |
| CENA BRUTTO za ww. akcesoria  ( słownie: ) | | |

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Przedmiotowa cena obowiązuje przez okres trwania umowy.

**Podpis**